AT-NFC 2.1 (win) AT-NFC kernel set

Macros
TestConsts

## Macros
#define | NFC_TEST_TAG_D1_TEST_FLAGS 0xD1
#define | NFC_TEST_TAG_D2_START_POINT 0xD2
#define | NFC_TEST_TAG_D3_SW1SW2 0xD3
#define | NFC_TEST_TAG_D4_OUTCOME 0xD4
#define | NFC_TEST_TAG_D5_OUTCOME_UI 0xD5
#define | NFC_TEST_TAG_D6_OUTCOME_UI_RESTART 0xD6
#define | NFC_TEST_TAG_D7_KERNEL_ID 0xD7
#define | NFC_TEST_TAG_E1_DATA_RECORD 0xE1
#define | NFC_TEST_TAG_E2_DISCR_DATA_RECORD 0xE2
#define | NFC_TEST_TAG_E4_MC_OUTCOME 0xE4
#define | NFC_TEST_TAG_DE_REPLACE_6F 0xDE
#define | NFC_MC_TAG_DF8116_UI_REQUEST_DATA 0xDF8116
#define | NFC_MC_TAG_DF8129_OUTCOME_PARAMS 0xDF8129
#define | NFC_MC_TAG_FF8105_DATA_RECORD 0xFF8105
#define | NFC_MC_TAG_FF8106_DISCR_DATA 0xFF8106
#define | KER_LIB_EMV_VERSION "TEST (Nfc Test Plan) v.2.9a 2020"
#define | KER_LIB_VERSION "2.9a.0.0"
#define | KER_LIB_BUILD_NUM "004"

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ KER_LIB_BUILD_NUM

#define KER_LIB_BUILD_NUM "004"

Lib Build number

## ◆ KER_LIB_EMV_VERSION

#define KER_LIB_EMV_VERSION "TEST (Nfc Test Plan) v.2.9a 2020"

Lib EMV specification version number

## ◆ KER_LIB_VERSION

#define KER_LIB_VERSION "2.9a.0.0"

Lib Version number

## ◆ NFC_MC_TAG_DF8116_UI_REQUEST_DATA

#define NFC_MC_TAG_DF8116_UI_REQUEST_DATA 0xDF8116

User Interface Request Data

## ◆ NFC_MC_TAG_DF8129_OUTCOME_PARAMS

#define NFC_MC_TAG_DF8129_OUTCOME_PARAMS 0xDF8129

Outcome parameters

## ◆ NFC_MC_TAG_FF8105_DATA_RECORD

#define NFC_MC_TAG_FF8105_DATA_RECORD 0xFF8105

Data Record

## ◆ NFC_MC_TAG_FF8106_DISCR_DATA

#define NFC_MC_TAG_FF8106_DISCR_DATA 0xFF8106

Discr Data

## ◆ NFC_TEST_TAG_D1_TEST_FLAGS

#define NFC_TEST_TAG_D1_TEST_FLAGS 0xD1

Test Flags: Test Plan 6.1.2

## ◆ NFC_TEST_TAG_D2_START_POINT

#define NFC_TEST_TAG_D2_START_POINT 0xD2

Start Point: Test Plan Annex B

## ◆ NFC_TEST_TAG_D3_SW1SW2

#define NFC_TEST_TAG_D3_SW1SW2 0xD3

Select SW1SW2: Test Plan Annex B

## ◆ NFC_TEST_TAG_D4_OUTCOME

#define NFC_TEST_TAG_D4_OUTCOME 0xD4

Outcome: Test Plan Annex B

## ◆ NFC_TEST_TAG_D5_OUTCOME_UI

#define NFC_TEST_TAG_D5_OUTCOME_UI 0xD5

Outcome UI: Test Plan Annex B

## ◆ NFC_TEST_TAG_D6_OUTCOME_UI_RESTART

#define NFC_TEST_TAG_D6_OUTCOME_UI_RESTART 0xD6

Outcome UI Restart: Test Plan Annex B

## ◆ NFC_TEST_TAG_D7_KERNEL_ID

#define NFC_TEST_TAG_D7_KERNEL_ID 0xD7

Selected Kernel ID: Test Plan 6.1.2

## ◆ NFC_TEST_TAG_DE_REPLACE_6F

#define NFC_TEST_TAG_DE_REPLACE_6F 0xDE

Use it to replace tag 6F in dol

## ◆ NFC_TEST_TAG_E1_DATA_RECORD

#define NFC_TEST_TAG_E1_DATA_RECORD 0xE1

Data Record: Test Plan 6.1.2

## ◆ NFC_TEST_TAG_E2_DISCR_DATA_RECORD

#define NFC_TEST_TAG_E2_DISCR_DATA_RECORD 0xE2

Discr data: Test Plan 6.1.2

## ◆ NFC_TEST_TAG_E4_MC_OUTCOME

#define NFC_TEST_TAG_E4_MC_OUTCOME 0xE4

C-2 Outcome data: Test Plan 6.1.2