AT-NFC 2.1 (win) AT-NFC kernel set

Here is a list of all documented struct and union fields with links to the struct/union documentation for each field:

### - a -

- ar_bt4F : tag_NFC_EP_PPSE_DATA
- ar_bt96 : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- ar_btAID : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btCopyTTQ : tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btCurrCode : tag_NFC_OUTCOME_UI
- ar_btExp : tag_HAL_CRYPT_PK
- ar_btHash : tag_HAL_CRYPT_PK
- ar_btKernelID : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA , tag_T_NFC_KER_API
- ar_btLangPref : tag_NFC_EP_TRAN_DATA , tag_NFC_OUTCOME_UI
- ar_btLimitClessFloor : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btLimitClessTran : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btLimitCVMRequired : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btModulus : tag_HAL_CRYPT_PK
- ar_btOdeUN : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- ar_btPK : tag_HAL_CRYPT_PK
- ar_btSelectResp : tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- ar_btTTQ : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- ar_btUN : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- ar_btValue : tag_NFC_OUTCOME_UI

### - b -

- bt4FLen : tag_NFC_EP_PPSE_DATA
- bt87 : tag_NFC_EP_PPSE_DATA
- bt9F29Len : tag_NFC_EP_PPSE_DATA
- btAIDLen : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- btAlg : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- btAltInterfacePreference : tag_NFC_OUTCOME
- btASI : tag_HAL_CRYPT_PK , tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- btCVM : tag_NFC_OUTCOME
- btEpStart : tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- btHashAlg : tag_HAL_CRYPT_PK
- btKernelIDLen : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA , tag_T_NFC_KER_API
- btLangPrefLen : tag_NFC_EP_TRAN_DATA , tag_NFC_OUTCOME_UI
- btMessageID : tag_NFC_OUTCOME_UI
- btOdeScheme : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- btOnlineResponse : tag_NFC_OUTCOME
- btOutcomeType : tag_NFC_OUTCOME
- btPinTryCount : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- btScheme : tag_HAL_CRYPT_PK
- btSignAlg : tag_HAL_CRYPT_PK
- btStart : tag_NFC_OUTCOME
- btStatus : tag_NFC_OUTCOME_UI
- btValueLen : tag_NFC_OUTCOME_UI
- btValueQualifier : tag_NFC_OUTCOME_UI
- btVer : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_HAL_CRYPT_CERT_INFO , tag_HAL_CRYPT_PK
- btVersion : tag_NFC_EP_PPSE_DATA , tag_NFC_EP_PRE_DATA , tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA , tag_NFC_EXT_TERM_RESTART_DATA , tag_NFC_EXT_TERM_TRAN_DATA , tag_NFC_OUTCOME , tag_NFC_OUTCOME_UI , tag_T_NFC_KER_API

### - e -

- ECC : tag_HAL_CRYPT_PK

### - f -

- fGetData : tag_T_NFC_KER_API
- fGetDataByID : tag_T_NFC_KER_API
- fGetDataByTag : tag_T_NFC_KER_API
- fGetDataByTagList : tag_T_NFC_KER_API
- fTranIssUpdate : tag_T_NFC_KER_API
- fTranPreprocess : tag_T_NFC_KER_API
- fTranReleaase : tag_T_NFC_KER_API
- fTranStart : tag_T_NFC_KER_API

### - h -

- hKerHandle : tag_T_NFC_KER_API

### - p -

- pbt84 : tag_HAL_NOTIFY_DATA_AID , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- pbtCertSerial : tag_HAL_CRYPT_CERT_INFO
- pbtCPLC : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- pbtIssUpdateData : tag_NFC_EXT_TERM_RESTART_DATA
- pbtOdePK : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- pbtOdePKExp : tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA
- pbtTlv : tag_KER_TLV
- pbtTranData : tag_NFC_EXT_TERM_TRAN_DATA
- pConfigData : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- pNext : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_KER_TLV
- pTermTranData : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- pTermTranDataTLV : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- pTranData : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA

### - r -

- RSA : tag_HAL_CRYPT_PK

### - s -

- Scheme : tag_HAL_CRYPT_PK

### - u -

- UI : tag_NFC_OUTCOME
- UIRestart : tag_NFC_OUTCOME
- ulHoldTime : tag_NFC_OUTCOME_UI
- ulIndicators : tag_NFC_OUTCOME
- ulOptions : tag_NFC_OUTCOME
- us84Len : tag_HAL_NOTIFY_DATA_AID , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- usCertSerialLen : tag_HAL_CRYPT_CERT_INFO
- usConfDataPresentMask : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB
- usConfDataSetMask : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB
- usCPLCLen : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- usEpIndicators : tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- usExpLen : tag_HAL_CRYPT_PK
- usFieldOffTimeout : tag_NFC_OUTCOME
- usHashLen : tag_HAL_CRYPT_PK
- usIssUpdateDataLen : tag_NFC_EXT_TERM_RESTART_DATA
- usModulusLen : tag_HAL_CRYPT_PK
- usOptions : tag_NFC_EXT_TERM_RESTART_DATA , tag_NFC_EXT_TERM_TRAN_DATA
- usPKLen : tag_HAL_CRYPT_PK
- usPreDataPresentMask : tag_NFC_EP_PRE_DATA
- usPreDataSetMask : tag_NFC_EP_PRE_DATA
- usPreprocIndicators : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_NFC_EP_PRE_DATA
- usRemovalTimeout : tag_NFC_OUTCOME
- usSelectRespLen : tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- usSize : tag_HAL_CONFIG_NFC_COMB , tag_HAL_CRYPT_CERT_INFO , tag_HAL_CRYPT_PK , tag_HAL_NOTIFY_DATA_AID , tag_KER_OFFLINE_PIN_DATA , tag_NFC_EP_PPSE_DATA , tag_NFC_EP_PRE_DATA , tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA , tag_NFC_EXT_TERM_RESTART_DATA , tag_NFC_EXT_TERM_TRAN_DATA , tag_NFC_OUTCOME , tag_NFC_OUTCOME_UI , tag_T_NFC_KER_API
- usSW1SW2 : tag_NFC_EP_RESTART_DATA , tag_NFC_EP_TRAN_DATA
- usTlvLen : tag_KER_TLV
- usTranDataLen : tag_NFC_EXT_TERM_TRAN_DATA