AT-NFC 2.1 (win) AT-NFC kernel set

Data Fields
tag_NFC_EP_PPSE_DATA Struct Reference
NFC Entry Point data definitions

EP PPSE Card data used for certain combination. More...

`#include <nfc_ep_data.h>`

## Data Fields
KER_INT16U | usSize
KER_BYTE | btVersion
KER_BYTE | ar_bt4F [16]
KER_BYTE | bt4FLen
KER_BYTE | bt9F29Len
KER_BYTE | bt87

## Detailed Description

EP PPSE Card data used for certain combination.

## Field Documentation

## ◆ ar_bt4F

KER_BYTE ar_bt4F[16]

ADF Name - from PPSE

## ◆ bt4FLen

KER_BYTE bt4FLen

ADF Name length

## ◆ bt87

KER_BYTE bt87

Application Priority indicator - from PPSE

## ◆ bt9F29Len

KER_BYTE bt9F29Len

Extended selection length (added to the end of ar_bt4F)

## ◆ btVersion

KER_BYTE btVersion

version

## ◆ usSize

KER_INT16U usSize

size of struct

The documentation for this struct was generated from the following file:

- D:/VM_SHARE/Views_Static/petrov_dev_emv_VM_view/EMV_NEXT/Kernels/inc/nfc/nfc_ep_data.h