AT-NFC 2.1 (win) AT-NFC kernel set

Macros | Typedefs
hal_nfc_cv.h File Reference

Go to the source code of this file.

## Macros
#define | KER_NFC_CHECK_CUSTOM_CVM_COND(CVM, Condition) KER_FALSE
#define | KER_NFC_APPLY_CUSTOM_CVM(CVM, RES, TVR, TVR_LEN) KER_CVM_RES_UNREC
#define | HAL_NFC_CVM_RES_OK 0x00
#define | HAL_NFC_CVM_RES_UNSUPP 0x01
#define | HAL_NFC_CVM_RES_UNREC 0x02
#define | HAL_NFC_CVM_RES_FAIL 0x03

## Typedefs
typedef KER_BOOL(KER_API * | CALLBACK_NFC_CV_CHECK_CUST_CVM_CONDITION) (KER_CTX_PARAM KER_VOID *pCallbackHandle, KER_BYTE btCVM, KER_BYTE btCondition)
| Callback type for check custom cvm condition. More...
typedef KER_BYTE(KER_API * | CALLBACK_NFC_CV_APPLY_CUST_CVM) (KER_CTX_PARAM KER_VOID *pCallbackHandle, KER_BYTE btCVM, KER_BYTE *pbtRes, KER_BYTE *pbtTVR, KER_BYTE btTVRLen)
| Callback type for apply custom cvm. More...

## Detailed Description

HAL NFC custom cardholder verification functions interface definition